**纯电池包装标准**

**DHL:**

1. **纯电池必须箱中箱中箱包装,且内外箱必须贴好符合航空标准的电池标签；**
2. **内盒必须用咖啡色硬盒子包装,不接受软的盒子;**
3. **外箱必须用较新、较硬的箱子包装，且不能用黄胶纸包装；**
4. **发票或运单上需要注明整票货所有的电池型号（model no）、伏数（V）和毫安（mah），方便我司制单同事做电池资料；**
5. **内盒最多只能装2个;内盒要封口,且内/外箱晃动不能有声响;纯电池单件不能超10kg；**
6. **移动电源必须按纯电池的标准包装，箱中箱，内箱最多只能装2个；**
7. **干电池、锂电池、锂金属电池 3个种类的电池不能混装，锂金属电池不接受和其他2种电池同一票！**

**UPS：**

1. **所有纯电池必须箱中箱包装,且内外箱必须贴好符合航空标准的电池标签；**
2. **内盒最多只能装2个; 内盒要封口,而且内/外箱晃动不能有声响;纯电池单件不能超10kg；**
3. **外箱必须用较新、较硬的箱子包装，且不能用黄胶纸包装；**
4. **发票或运单上需要注明整票货所有的电池型号（model no）、伏数（V）和毫安（mah），方便我司制单同事做电池资料；**
5. **干电池、锂电池、锂金属电池 3个种类的电池不能混装，锂金属电池不接受和其他2种电池同一票！**

**FEDEX：**

1. **纯电池箱中箱包装,且内外箱必须贴好符合航空标准的电池标签；**
2. **电池WH值小于2.7WH，不用箱中箱包装，单件不能超2.5kg；大于2.7WH，小于20WH，内盒最多只能装8个，大于20WH小于100WH，内盒最多只能装2个；**
3. **不接受锂金属电池；**
4. **发票或运单上需要注明整票货所有的电池型号（model no）、伏数（V）和毫安（mah），方便我司制单同事做电池资料；**
5. **干电池、锂电池、锂金属电池 3个种类的电池不能混装，锂金属电池不接受和其他2种电池同一票！**

**TNT：**

1. **纯电池箱中箱包装(锂金属电池不接受箱中箱包装),且内外箱必须贴好符合航空标准的电池标签(电池标不能折贴)；**
2. **发票或运单上需要注明整票货所有的电池型号（model no）、伏数（V）和毫安（mah），方便我司制单同事做电池资料；**
3. **电池WH值小于2.7WH，不接受箱中箱包装，单件不能超2.5kg；大于2.7WH，小于20WH，内盒最多只能装8个，大于20WH小于100WH，内盒最多只能装2个；**
4. **如果同一票货，有电池WH值小于2.7WH的，有大于2.7WH小于20WH，必须按后者的包装标准；**
5. **除大部分欧洲国家外，其他国家不接受锂金属电池；**
6. **干电池、锂电池、锂金属电池 3个种类的电池不能混装，锂金属电池不接受和其他2种电池同一票！**